# Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului

Cu acumulatorul introdus, poţi identifica starea de încărcare a acumulatorului (26) pe afişaj, iar cu acumulatorul extras aceasta poate fi verificată chiar la acumulator.

##

Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului (b) apare pe afişaj imediat ce este introdus un acumulator cu tensiune suficientă, iar aparatul de radio nu este conectat la reţeaua de alimentare cu energie electrică.

Indicator | Capacitate
--- | ---
| 80−100%
| 60−80%
| 40−60%
| 20−40%
| 5−20%
| 0−5%

##

Dacă acumulatorul este extras din aparatul de radio, starea de încărcare poate fi indicată prin intermediul LED-urilor verzi ale indicatorului nivelului de încărcare de pe acumulator.

Pentru indicarea nivelului de încărcare, apasă tasta
sau .

Dacă, după apăsarea tastei pentru indicarea nivelului de încărcare, nu se aprinde niciun LED, înseamnă că acumulatorul este defect şi trebuie înlocuit.

### Tip de acumulator GBA 18V...

LED-uri | Capacitate
--- | ---
Aprindere continuă de 3 ori cu iluminare de culoare verde | 60−100 %
Aprindere continuă de 2 ori cu iluminare de culoare verde | 30−60 %
Aprindere continuă o dată cu iluminare de culoare verde | 5−30 %
Aprindere intermitentă o dată cu iluminare de culoare verde | 0−5 %

### Tip de acumulator ProCORE18V...

LED-uri | Capacitate
--- | ---
Aprindere continuă de 5 ori cu iluminare de culoare verde | 80−100 %
Aprindere continuă de 4 ori cu iluminare de culoare verde | 60−80 %
Aprindere continuă de 3 ori cu iluminare de culoare verde | 40−60 %
Aprindere continuă de 2 ori cu iluminare de culoare verde | 20−40 %
Aprindere continuă o dată cu iluminare de culoare verde | 5−20 %
Aprindere intermitentă o dată cu iluminare de culoare verde | 0−5 %