# Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας

Με τοποθετημένη την μπαταρία μπορείτε να αναγνωρίσετε την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας (26) στην οθόνη, σε περίπτωση απομακρυσμένης μπαταρίας στην ίδια την μπαταρία.

##

Η ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας (b) εμφανίζεται στην οθόνη, μόλις τοποθετηθεί μια μπαταρία με επαρκή τάση και το ραδιόφωνο δεν είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο του ρεύματος.

Ένδειξη | Χωρητικότητα
--- | ---
| 80−100 %
| 60−80 %
| 40−60 %
| 20−40 %
| 5−20 %
| 0−5 %

##

Όταν αφαιρεθεί η μπαταρία από το ραδιόφωνο, μπορεί να εμφανιστεί η κατάσταση φόρτισης με την πράσινη φωτοδίοδο (LED) της ένδειξης της κατάστασης φόρτισης στην μπαταρία.

Πατήστε το πλήκτρο για την ένδειξη της κατάστασης φόρτισης ή , για να εμφανίσετε την κατάσταση φόρτισης.

Όταν μετά το πάτημα του πλήκτρου για την ένδειξη της κατάστασης φόρτισης δεν ανάβει καμία φωτοδίοδος (LED), η μπαταρία είναι ελαττωματική και πρέπει να αντικατασταθεί.

### Τύπος μπαταρίας GBA 18V...

Φωτοδίοδοι (LED) | Χωρητικότητα
--- | ---
Συνεχώς αναμμένο φως 3× πράσινο | 60−100 %
Συνεχώς αναμμένο φως 2× πράσινο | 30−60 %
Συνεχώς αναμμένο φως 1× πράσινο | 5−30 %
Αναβοσβήνον φως 1× πράσινο | 0−5 %

### Τύπος μπαταρίας ProCORE18V...

Φωτοδίοδοι (LED) | Χωρητικότητα
--- | ---
Συνεχώς αναμμένο φως 5× πράσινο | 80−100 %
Συνεχώς αναμμένο φως 4× πράσινο | 60−80 %
Συνεχώς αναμμένο φως 3× πράσινο | 40−60 %
Συνεχώς αναμμένο φως 2× πράσινο | 20−40 %
Συνεχώς αναμμένο φως 1× πράσινο | 5−20 %
Αναβοσβήνον φως 1× πράσινο | 0−5 %