# Funcionamiento del audio

##

Para conectar la radio pulse la tecla de conexión/desconexión (15). Se activa la pantalla (16) y se reproduce la fuente de audio ajustada al apagar la radio por última vez.

Para desconectar la radio pulse de nuevo la tecla de conexión/desconexión (15). Se memoriza el ajuste actual de la fuente de audio.

##

Tras conectar la radio, el volumen siempre está ajustado a un nivel bajo.

Para aumentar el volumen, gire el botón del reloj (14) ‎(GPB 18V‑5 C)‎ o el botón del menú (22) ‎(GPB 18V‑5 SC)‎ en el sentido de las agujas del reloj, para reducir el volumen, gírelo en el sentido contrario a las agujas del reloj.

El ajuste del volumen aparece en la pantalla con un valor entre 0 y 30. Ponga el volumen a un nivel bajo antes de sintonizar o cambiar una emisora de radio, y a un nivel medio antes de iniciar una fuente de audio externa.

Para desconectar el sonido, puede pulsar la tecla de enmudecimiento (12). En la pantalla aparece el indicador enmudecimiento (f).

Para volver a conectar el sonido, vuelva a pulsar brevemente el botón de enmudecimiento o gire el botón de reloj (14) ‎(GPB 18V‑5 C)‎ o el botón de menú (22) ‎(GPB 18V‑5 SC)‎ en el sentido de las agujas del reloj.

##

Un ecualizador está integrado en la radio para una óptima reproducción del sonido.

Puede modificar los niveles de agudos y graves manualmente o usar los preajustes de sonido para diferentes estilos de música. Es posible elegir entre los ajustes preprogramados JAZZ, ROCK, POP y CLASSIC, así como el ajuste autoprogramable CUSTOM. Los ajustes de sonido se memorizan por separado para cada fuente de audio.

Para seleccionar uno de los preajustes de sonido memorizados, presione brevemente el botón del ecualizador (20), hasta que aparezca el ajuste deseado en el indicador de preajuste de sonido (i) en la pantalla.

Modificación del ajuste CUSTOM:

- Puede ajustar el nivel de agudos y el nivel de graves en un margen de −5 a +5.
- Presione la tecla del ecualizador (20) durante más de 0,5 s. En el indicador de preajuste de sonido (i) en la pantalla aparece CUSTOM.
- GPB 18V‑5 C: En el indicador de nivel de agudos/graves (d) se indica TRE, el valor actual del nivel de agudos parpadea. Gire el botón del reloj (14), para modificar el nivel de agudos. Presione el botón del reloj (14), para memorizar el valor ajustado.
  En el indicador de nivel de agudos/graves (d) se muestra ahora BAS, así como el valor actual del nivel de graves. Modifique y memorice el nivel de graves como descrito para el nivel de agudos.
- GPB 18V‑5 SC: En el indicador multifuncional (k) se indica <Treble> y el valor actual del nivel de agudos. Gire el botón del menú (22), para modificar el nivel de agudos. Presione el botón del menú (22), para memorizar el valor ajustado.
  En el indicador multifuncional (k) se muestra ahora <Bass>, así como el valor actual del nivel de graves. Modifique y memorice el nivel de graves como descrito para el nivel de agudos.
- Tras memorizar el ajuste de graves o 10 s después del último accionamiento del botón del reloj (14)/botón del menú (22), la radio vuelve a la pantalla estándar.

##

Para seleccionar una fuente de audio, pulse el botón de fuente (Source) (18) repetidamente, hasta que la fuente de audio interna o externa deseada se muestre en la pantalla:

- DAB: radio digital a través de DAB+ ‎(GPB 18V‑5 SC)‎,
- FM: radio analógica a través de FM,
- AUX: fuente de audio externa (p. ej., reproductor de CD) a través de la toma de 3,5 mm AUX IN (10) en el compartimento de medios,
- : fuente de audio externa (p. ej. teléfono inteligente) a través de la conexión de Bluetooth®.

La fuente de audio actual puede verse en el indicador de fuente de audio (h) o en el indicador Bluetooth® (g).

##

Para seleccionar la fuente de audio estaciones de radio DAB+, presione el botón de fuente (18) repetidamente, hasta que en el indicador aparezca fuente de audio (h) DAB.

Después de una corta inicialización, se reproduce la última emisora de radio.

El nombre de la estación emisora aparece respectivamente en la línea superior del visualizador multifuncional (k). La información adicional que se ha de mostrar en la línea inferior del visualizador multifuncional, se puede ajustar en la función de menú.

- Para el Cambio de la emisora, gire el botón de fuente (18), hasta que se muestre la estación deseada en la pantalla. Presione el botón de fuente (18), para confirmar la selección. La radio cambia a la emisora seleccionada.
  Alternativamente, puede presionar la tecla de búsqueda descendente (13) o la tecla de búsqueda ascendente (19).

- Para la memorización de una emisora sintonizada, presione la tecla de memorización de programas (17) del espacio de memoria deseado, hasta que aparezca el número del espacio de memoria en el indicador espacio de memoria (c).

- Para la reproducción de una emisora memorizada, presione brevemente una de las teclas de memoria de emisoras (17). El número del espacio de memoria aparece en el indicador de espacio de memoria (c).

Indicación: En caso de problemas de recepción, puede iniciar manualmente la búsqueda de la emisora DAB+. Para ello, seleccione <Auto Scan> en el menú o presione la tecla de búsqueda descendente (13) y la tecla de búsqueda ascendente (19) simultáneamente. Una vez finalizada la búsqueda de estaciones, se memorizan 4 estaciones en los espacios de memoria para programas 1 a 4. Las estaciones ya memorizadas se sobrescriben en ello.

Si no se encuentra ninguna emisora de radio DAB+, aparece <No DAB Station – Please Auto Scan> en el visualizador multifuncional (k).

##

Para seleccionar la fuente de audio estaciones de radio de FM, presione el botón de fuente (18) repetidamente, hasta que en el indicador aparezca fuente de audio (h) FM.

GPB 18V‑5 C: Durante el ajuste, la radiofrecuencia aparece en el indicador de la hora (j) y luego en el indicador de la radiofrecuencia (a).

GPB 18V‑5 SC: La frecuencia de la emisora que se está reproduciendo actualmente aparece respectivamente en la línea superior del indicador multifuncional (k). La información adicional que se ha de mostrar en la línea inferior del indicador multifuncional, se puede ajustar en la función de menú.

Cuando la recepción de una señal adecuada es lo suficientemente fuerte, la radio cambia automáticamente a recepción estéreo y en la pantalla aparece la indicación recepción estéreo (e).

- Para la sintonización de una emisora específica, gire el botón de fuente (18), hasta que la frecuencia o emisora deseada aparezca en la pantalla.
- Para la búsqueda de la siguiente emisora con alta intensidad de señal, presione brevemente la tecla de búsqueda descendente (13) o la tecla de búsqueda ascendente (19). La siguiente emisora encontrada se muestra en la pantalla y se reproduce.
- Para la búsqueda de todas las emisoras con alta intensidad de señal, presione la tecla de búsqueda descendente (13) o la tecla de búsqueda ascendente (19) durante más de 0,5 s. Cada emisora encontrada se reproduce durante 5 s, luego la búsqueda continúa hasta el final de la banda de frecuencias. Para interrumpir la búsqueda de emisoras, pulse brevemente la tecla de búsqueda descendente (13) o la tecla de búsqueda ascendente (19).
- Para la memorización de una emisora sintonizada, presione la tecla de memorización de programas (17) del espacio de memoria deseado, hasta que aparezca el número del espacio de memoria en el indicador espacio de memoria (c).
- Para la búsqueda y memorización automática de las emisoras más potentes, presione la tecla de búsqueda descendente (13) y la tecla de búsqueda ascendente (19) simultáneamente. La radio comprueba todas las emisoras que se reciben y memoriza las 4 emisoras con la mejor recepción en los espacios de memoria para programas 1 a 4. Tenga en cuenta, que las emisoras ya almacenadas se sobrescriben.
  Una vez finalizada la búsqueda, se reproduce la emisora memorizada en el espacio de memoria para programas 1.
- Para la reproducción de una emisora memorizada, presione brevemente una de las teclas de memoria de emisoras (17). El número del espacio de memoria aparece en el indicador de espacio de memoria (c).

##

La radio se entrega con la antena de varilla (30) montada. Cuando use el modo de radio FM, gire la antena de varilla en la dirección que ofrezca la mejor recepción.

Si no es posible obtener una recepción suficiente, coloque la radio en un lugar con mejor recepción.

Indicación: Si se utiliza la radio en las inmediaciones de sistemas de radiocomunicación, equipos de radiocomunicación u otros dispositivos electrónicos, la recepción de la radio puede verse afectada.

##

Abra la palanca de enclavamiento (8) y abra la cubierta del compartimiento de medios (7). Inserte el enchufe de 3,5 mm del cable AUX (9) en la toma AUX IN (10). Conecte el cable AUX a una fuente de audio adecuada.

Para reproducir la fuente de audio AUX, pulse el botón de fuente (18) repetidamente, hasta que aparezca la indicación fuente de audio (h) AUX.

Para la protección contra la suciedad, cierre de nuevo la cubierta (7) del compartimento de medios y enclávela, cuando retire el enchufe del cable AUX.

Si el tamaño es adecuado, también puede guardar la fuente de audio conectada vía AUX en el compartimiento de almacenaje (6).

Si se pulsa una de las teclas de memoria de emisoras (17) durante la operación AUX, la radio conmuta a la emisora memorizada en el último modo de radio utilizado.

##

Para reproducir una fuente de audio (p. ej. teléfono inteligente) a través de Bluetooth®, pulse el botón de fuente (18) repetidamente, hasta que aparezca el indicador Bluetooth® (g) en la pantalla o pulse brevemente la tecla Bluetooth® (21) independientemente de la fuente de audio actual.

Si la radio ya estaba conectada a una fuente de audio externa a través de Bluetooth® y esta fuente de audio está disponible, se establece automáticamente una conexión con esta fuente de audio. Tan pronto como se establece la conexión, el indicador de Bluetooth® (g) se enciende de modo continuo.
GPB 18V‑5 SC: El nombre del aparato conectado por Bluetooth® se muestra en la línea superior del indicador multifuncional (k). El texto transmitido por el aparato conectado aparece en la línea inferior.

Si no se puede establecer ninguna conexión en 2 min, la conexión se interrumpe y la indicación Bluetooth® (g) parpadea continuamente.
GPB 18V‑5 SC: En el indicador multifuncional (k) aparece <Not connected>.
Después de otros 17 min sin establecimiento de comunicación, la radio se apaga automáticamente.

Establecer una nueva conexión a través de Bluetooth®:

- Para establecer la conexión con una nueva fuente de audio externa, presione la tecla Bluetooth® (21) durante más de 0,5 s. Esto también es posible durante un proceso de búsqueda, con una conexión existente o cuando se opera con otra fuente de audio.

- La radio inicia el proceso de búsqueda. Durante el proceso de búsqueda parpadea la indicación Bluetooth® (g).

- Active la conexión a través de la fuente de audio externa. En los teléfonos inteligentes, esto suele ser posible dentro de los ajustes del menú Bluetooth®. La radio aparece como una fuente disponible bajo el nombre de GPB 18V-5 C xxxx o GPB 18V-5 SC xxxx. Por favor, consulte las instrucciones de servicio de su fuente de audio/teléfono inteligente.

- Tan pronto como se establece una conexión a través de Bluetooth®, se enciende la indicación Bluetooth® (g) de modo continuo.

La fuente de audio conectada a través de Bluetooth® también puede ser controlada a través de la radio:

- Para seleccionar e iniciar un título, presione brevemente la tecla de búsqueda ascendente (19) o la tecla de búsqueda descendente (13) repetidamente, hasta llegar al título deseado. La reproducción del título seleccionado se inicia automáticamente.

- Para interrumpir la reproducción, presione la tecla de enmudecimiento (12). En la pantalla aparece el indicador enmudecimiento (f).

- Para continuar la reproducción, presione de nuevo la tecla de enmudecimiento (12), modifique el volumen o presione la tecla de búsqueda ascendente (19) o la tecla de búsqueda descendente (13).

- Para avanzar o retroceder rápidamente dentro de un título, mantenga presionada la tecla de búsqueda ascendente (19) o la tecla de búsqueda descendente (13), hasta llegar a la posición deseada en el título.

Si durante el funcionamiento a través de Bluetooth® se pulsa una de las teclas de memoria de emisoras (17), la radio conmuta a la emisora memorizada en el último modo de radio utilizado.

##

Para entrar en el menú de la indicación de la hora, presione brevemente el botón del reloj (14).

Puede elegir entre los formatos de tiempo de 12 horas <12H> y 24 horas <24H>, así como ajustar horas y minutos.

Navegación por el menú:

- Modificar los ajustes de menú: gire el botón del reloj (14).
- Memorizar los ajustes de menú: presione el botón del reloj .
- Tras memorizar el ajuste de los minutos o 10 s después del último accionamiento del botón del reloj, la radio vuelve al modo de audio.

Si la hora ya no se memoriza en la radio, cambie las pilas tampón.

##

Para reponer todos los ajustes de la radio a los ajustes de fábrica (Reset), pulse el botón del reloj (14) durante más de 0,5 s. En la pantalla aparece <RS>.

Gire el botón del reloj (14), para elegir entre reposición <YES> y volver a la configuración actual <NO>. Confirme la selección pulsando el botón del reloj.

##

Para acceder a la función de menú, pulse el botón de menú (22).

Navegación por el menú:

- Desplazarse a través de un menú: Gire el botón de menú (22).
- Seleccionar y memorizar el ajuste de menú: Presione el botón de menú (22).
- Cambiar a un submenú: Presione el botón de menú (22).
- Cambiar de un submenú de vuelta a un menú superior: Presione la tecla de búsqueda descendente (13). Cuando se alcanza el nivel superior del menú, la radio vuelve al modo de audio.

Para abandonar la función de menú en cualquier nivel y volver al modo de audio, pulse el botón de búsqueda descendente (13) durante más de 1 s. Alternativamente, la radio automáticamente vuelve al modo de audio 10 s después de que se pulse la última tecla.

Si los ajustes del menú ya no se memorizan cuando se apaga la radio, cambie las pilas tampón.

##

La selección del menú depende en parte del modo de audio en el que se encuentra la radio.

Dentro de los menús, el nombre del menú se muestra en la línea superior del visualizador multifuncional (k) y el ajuste seleccionable en la línea inferior.

<Set Time>
Menú tiempo: Puede elegir entre los formatos de tiempo de 12 horas <12 Hour Mode> y de 24 horas <24 Hour Mode> y ajustar la hora manualmente. Si se selecciona una emisora de radio que transmite la hora para la fuente de audio DAB, esta hora se adopta automáticamente.

<Reset All>
Menú reposición: Puede reponer todos los ajustes del menú a los valores de fábrica <Yes> o volver a los ajustes actuales <No>.

<Auto Scan> (con fuente de audio DAB)
Menú búsqueda de emisoras automática: Puede iniciar una búsqueda automática de emisoras.

<Manual Tune> (con fuente de audio DAB)
Menú armonización manual: Puede ajustar una frecuencia deseada manualmente.

<Display Type> (con fuente de audio DAB)
Menú modo de indicación: Puede elegir el texto que aparece en la línea inferior del indicador multifuncional (k):

- el texto de información emitido por la emisora de radio <Dynamic Label>,
- la frecuencia de la emisora <Frequency>,
- la intensidad de la señal <Signal Strength>,
- el tipo de programa emitido por la emisora de radio <Program Type>.

<Display Type> (con fuente de audio FM)
Menú modo de indicación: Puede elegir el texto que aparece en la línea inferior del indicador multifuncional (k):

- el texto de información emitido por la emisora de radio <Radio Text>,
- el nombre de la emisora <Program Service>,
- el tipo de programa emitido por la emisora de radio <Program Type>.