# Praca w trybie audio

##

Aby włączyć radio, należy naci‌snąć włącznik/wyłącznik (15). Włączony zostanie wyświetlacz (16) i rozpocznie się odtwarzanie zgodnie z ostatnio ustawionym źródłem sygnału.

Aby wyłączyć radio, należy ponownie nacisnąć włącznik/wyłącznik (15). Aktualne ustawienie źródła sygnału zostanie zapisane.

##

Po włączeniu radia automatycznie ustawiane jest niska głośność.

Aby zwiększyć głośność, należy obrócić przycisk zegara (Clock) (14) ‎(GPB 18V‑5 C)‎ lub przycisk Menu (22) ‎(GPB 18V‑5 SC)‎ w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, natomiast aby zmniejszyć głośność – w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Ustawienie głośności pojawia się na wyświetlaczu w postaci wartości od 0 do 30. Przed ustawieniem lub zmianą stacji radiowej, poziom głośności należy ustawić na niską wartość, a przed uruchomieniem zewnętrznego źródła sygnału na średnią wartość.

Aby wyłączyć dźwięk, należy krótko nacisnąć przycisk wyłączania dźwięku (Mute) (12). Na wyświetlaczu wyświetlone zostanie wskazanie wyłączania dźwięku (f).

Aby ponownie włączyć dźwięk, należy albo ponownie krótko nacisnąć przycisk wyłączania dźwięku (Mute), albo obrócić przycisk zegara (Clock) (14) ‎(GPB 18V‑5 C)‎, ew. przycisk Menu (22) ‎(GPB 18V‑5 SC)‎ w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

##

Aby zapewnić optymalne brzmienie, radio jest wyposażone w korektor.

Użytkownik może ręcznie regulować poziom sopranów i basów lub wybrać skonfigurowane ustawienia dźwięku dla różnych stylów muzycznych. Do wyboru są skonfigurowane ustawienia JAZZ, ROCK, POP i CLASSIC oraz ustawienie indywidualne skonfigurowane przez użytkownika CUSTOM. Ustawienia dźwięku są zapisywane osobno dla każdego źródła sygnału.

Aby wybrać jedno z zapisanych ustawień dźwięku, należy krótko nacisnąć przycisk korektora (Equalizer) (20) tyle razy, aż na wyświetlaczu pojawi się żądane wskazanie ustawienia dźwięku (i).

Zmiana ustawienia CUSTOM:

- Poziom sopranów i basów można ustawić w zakresie od −5 do +5.
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk korektora (Equalizer) (20) przez ponad 0,5 s. Wskazanie ustawienia dźwięku (i) na wyświetlaczu pokaże CUSTOM.
- GPB 18V‑5 C: Na wskazaniu poziomu sopranów/basów (d) pokaże się TRE, aktualna wartość poziomu sopranów miga. Obrócić przycisk zegara (Clock) (14), aby zmienić poziom sopranów. Nacisnąć przycisk zegara (Clock) (14), aby zapisać ustawioną wartość.
  Na wskazaniu poziomu sopranów/basów (d) pokaże się teraz BAS oraz aktualna wartość poziomu basów. Zmienić i zapisać poziom basów w analogiczny sposób jak przy zmianie sopranów.
- GPB 18V‑5 SC: Na wskazaniu wielofunkcyjnym (k) pokaże się <Treble> oraz aktualna wartość poziomu sopranów. Obrócić przycisk Menu (22), aby zmienić poziom sopranów. Nacisnąć przycisk Menu (22), aby zapisać ustawioną wartość.
  Na wskazaniu wielofunkcyjnym (k) pokaże się teraz <Bass> oraz aktualna wartość poziomu basów. Zmienić i zapisać poziom basów w analogiczny sposób jak przy zmianie sopranów.
- Po zapisaniu ustawienia basów, ew. po 10 s od ostatniego poruszenia przycisku zegara (Clock) (14)/ przycisku Menu (22) radio przełączy się na standardowe wskazanie wyświetlacza.

##

Aby wybrać źródło sygnału, należy nacisnąć przycisk Source (18) tyle razy, aż na wyświetlaczu zostanie wyświetlone żądane wewnętrzne lub zewnętrzne źródło sygnału:

- DAB: cyfrowe radio – DAB+ ‎(GPB 18V‑5 SC)‎,
- FM: analogowe radio – UKF,
- AUX: zewnętrzne źródło sygnału (np. odtwarzacz CD) – gniazdo 3,5 mm AUX IN (10) we wnęce mediów,
- : zewnętrzne źródło sygnału (np. smartfon) – połączenie przez Bluetooth®.

Aktualne źródło sygnału można rozpoznać po wskazaniu źródła sygnału (h) lub wskazaniu Bluetooth® (g).

##

Aby wybrać jako źródło sygnału stację radiową DAB+, należy nacisnąć przycisk wyboru źródła sygnału (Source) (18) tyle razy, aż pojawi się wskazanie źródła sygnału (h) DAB.

Po krótkiej inicjalizacji rozpocznie się odtwarzanie ostatnio ustawionej stacji.

Nazwa stacji pojawia się zawsze w górnym wierszu wskazania wielofunkcyjnego (k). Dodatkowe informacje, które będą wyświetlane w dolnym wierszu wskazania wielofunkcyjnego, można ustawić w funkcji Menu.

- Aby zmienić stację, należy obrócić przycisk wyboru źródła sygnału (Source) (18), aż na wyświetlaczu pojawi się żądana stacja. Nacisnąć przycisk wyboru źródła sygnału (Source) (18), aby potwierdzić wybór. Radio przełączy się na wybraną stację.
  Alternatywnie, w celu wyszukania stacji można nacisnąć przycisk wyszukiwania do tyłu (13) lub przycisk wyszukiwania do przodu (19).

- Aby zapisać ustawioną stację, należy nacisnąć przycisk programowania stacji (17) dla żądanej pozycji w pamięci i przytrzymać go tak długo, aż na wskazaniu pojawi się numer pozycji (c).

- Aby rozpocząć odtwarzanie zapisanej stacji, należy krótko nacisnąć jeden z przycisków programowania stacji (17). Numer pozycji w pamięci pojawi się na wskazaniu pozycji w pamięci (c).

Wskazówka: W razie problemów z odbiorem szukanie stacji DAB+ można uruchomić ręcznie. W tym celu należy wybrać albo <Auto Scan> w menu, albo nacisnąć równocześnie przycisk wyszukiwania do tyłu (13) oraz przycisk wyszukiwania do przodu (19). Po zakończeniu wyszukiwania stacji 4 stacje zostaną zapisane w pozycjach pamięci 1 do 4. Zapisane wcześniej stacje zostaną nadpisane.

Jeżeli żadna stacja DAB+ nie zostanie znaleziona, pojawi się komunikat <No DAB Station – Please Auto Scan> na wskazaniu wielofunkcyjnym (k).

##

Aby wybrać jako źródło sygnału stację radiową UKF, należy nacisnąć przycisk wyboru źródła sygnału (Source) (18) tyle razy, aż pojawi się wskazanie źródła sygnału (h) FM.

GPB 18V‑5 C: Podczas ustawiania częstotliwość aktualnie odtwarzanej stacji radiowej pojawi się na wskazaniu czasu (j), a następnie na wskazaniu częstotliwości radiowej (a).

GPB 18V‑5 SC: Częstotliwość aktualnie odtwarzanej stacji pojawia się zawsze w górnym wierszu wskazania wielofunkcyjnego (k). Dodatkowe informacje, które będą wyświetlane w dolnym wierszu wskazania wielofunkcyjnego, można ustawić w funkcji Menu.

Gdy odbierany sygnał będzie wystarczająco silny, radio automatycznie przełączy się na odbiór stereofoniczny, a na wyświetlaczu pojawi się wskazanie odbioru stereofonicznego (e).

- Aby ustawić określoną stację należy obrócić przycisk wyboru źródła sygnału (Source) (18), aż na wyświetlaczu pojawi się żądana częstotliwość lub nazwa żądanej stacji.
- Aby wyszukać kolejną stację o dużej sile odbieranego sygnału, należy krótko nacisnąć przycisk wyszukiwania do tyłu (13) lub przycisk wyszukiwania do przodu (19). Kolejna znaleziona stacja zostanie wskazana na wyświetlaczu i rozpocznie się odtwarzanie.
- Aby wyszukać wszystkie stacje o dużej sile odbieranego sygnału, należy nacisnąć przycisk wyszukiwania do tyłu (13) lub przycisk wyszukiwania do przodu (19) i przytrzymać go przez ponad 0,5 s. Każda znaleziona stacja będzie odtwarzana przez 5 s, a następnie będzie kontynuowane wyszukiwanie aż do końca pasma częstotliwości. Aby przerwać wyszukiwanie stacji, należy krótko nacisnąć przycisk wyszukiwania do tyłu (13) lub przycisk wyszukiwania do przodu (19).
- Aby zapisać ustawioną stację, należy nacisnąć przycisk programowania stacji (17) dla żądanej pozycji w pamięci i przytrzymać go tak długo, aż na wskazaniu pojawi się numer pozycji (c).
- Aby skorzystać z funkcji automatycznego wyszukiwania i zapisywania stacji o największej sile sygnału, należy nacisnąć równocześnie przycisk wyszukiwania do tyłu (13) i przycisk wyszukiwania do przodu (19). Radio sprawdzi wszystkie odbierane stacje i zapisze 4 stacje o najlepszej jakości odbioru w pozycjach pamięci 1 do 4. Należy pamiętać o tym, że wcześniej zapisane stacje zostaną nadpisane.
  Po zakończeniu wyszukiwania rozpocznie się odtwarzanie stacji zapisanej w pozycji 1.
- Aby rozpocząć odtwarzanie zapisanej stacji, należy krótko nacisnąć jeden z przycisków programowania stacji (17). Numer pozycji w pamięci pojawi się na wskazaniu pozycji w pamięci (c).

##

Radio jest dostarczane z zamontowaną anteną prętową (30). W przypadku odbioru stacji UKF należy przechylić antenę prętową w kierunku zapewniającym najlepszy odbiór.

Jeżeli jakość odbioru nie jest zadowalająca, należy przestawić radio w inne miejsce zapewniające lepszy odbiór.

Wskazówka: Podczas korzystania z radia w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń radiowych lub innych urządzeń elektronicznych może prowadzić do zakłóceń w odbiorze radia.

##

Otworzyć dźwignię blokującą (8) i odchylić pokrywkę (7) wnęki mediów. Włożyć wtyk 3,5 mm przewodu AUX (9) do gniazda AUX IN (10). Podłączyć odpowiednie źródło sygnału do przewodu AUX.

Aby odtwarzać źródło sygnału AUX, należy nacisnąć przycisk Source (18) tyle razy, aż na wskazaniu pojawi się źródło sygnału (h) AUX.

Aby chronić gniazdo przed zanieczyszczeniem, należy zamknąć pokrywkę (7) wnęki mediów po wyjęciu wtyku przewodu AUX.

Odpowiednich rozmiarów źródło dźwięku podłączone za pomocą przewodu AUX można umieścić także we wnęce do przechowywania akcesoriów (6).

Jeżeli podczas pracy w trybie AUX zostanie naciśnięty jeden z przycisków programowania stacji (17), radio przełączy się na stację, która została ostatnio zapisana w trybie radia.

##

Aby odtwarzać dźwięk ze źródła sygnału (np. smartfon) przez Bluetooth®, należy nacisnąć albo przycisk Source (18) tyle razy, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie Bluetooth® (g), albo niezależnie od aktualnie wybranego źródła sygnału krótko nacisnąć przycisk Bluetooth® (21).

Jeżeli radio jest już połączone z zewnętrznym źródłem sygnału przez Bluetooth®, a źródło to jest dostępne, automatycznie zostanie nawiązane połączenie z tym źródłem sygnału. Po nawiązaniu połączenia wskazanie Bluetooth® (g) będzie wyświetlać się na stałe.
GPB 18V‑5 SC: Nazwa połączonego przez Bluetooth® urządzenia pojawia się w górnym wierszu wyświetlacza wielofunkcyjnego (k). W dolnym wierszu pojawia się tekst przekazywany przez podłączone urządzenie.

Jeżeli w ciągu 2 min nie zostanie nawiązane połączenie, proces zostanie przerwany, a wskazanie Bluetooth® (g) zacznie migać.
GPB 18V‑5 SC: Na wskazaniu wielofunkcyjnym (k) pojawia się komunikat <Not connected>.
Po kolejnych 17 min pracy bez nawiązania połączenia, nastąpi automatyczne wyłączenie radia.

Nawiązywanie nowego połączenia przez Bluetooth®:

- Aby nawiązać połączenie z nowym zewnętrznym źródłem sygnału, należy nacisnąć przycisk Bluetooth® (21) i przytrzymać go przez ponad 0,5 s. Jest to możliwe także podczas procesu wyszukiwania, przy istniejącym połączeniu lub pracy z innym źródłem sygnału.

- Radio rozpocznie wyszukiwanie. Podczas wyszukiwania miga wskazanie Bluetooth® (g).

- Aktywować połączenie w zewnętrznym źródle sygnału. W przypadku smartfonów jest to zazwyczaj możliwe w ustawieniach i punkcie menu Bluetooth®. Radio pojawi się jako dostępne źródło pod nazwą GPB 18V-5 C xxxx lub GPB 18V-5 SC xxxx. Należy przy tym przestrzegać instrukcji obsługi Państwa źródła sygnału/Państwa smartfona.

- Po nawiązaniu połączenia przez Bluetooth® wskazanie Bluetooth® (g) będzie wyświetlać się na stałe.

Podłączonym przez Bluetooth® źródłem sygnału można także sterować za pomocą radia:

- Aby wybrać utwór i rozpocząć odtwarzanie, należy nacisnąć przycisk wyszukiwania do przodu (19) lub przycisk wyszukiwania do tyłu (13) tyle razy, aż pojawi się żądany utwór. Odtwarzanie wybranego utworu rozpocznie się automatycznie.

- Aby przerwać odtwarzanie, należy nacisnąć przycisk wyłączania dźwięku (Mute) (12). Na wyświetlaczu wyświetlone zostanie wskazanie wyłączania dźwięku (f).

- Aby kontynuować odtwarzanie, należy ponownie nacisnąć przycisk wyłączania dźwięku (Mute) (12), zmienić głośność lub nacisnąć przycisk wyszukiwania do przodu (19), ew. przycisk wyszukiwania do tyłu (13).

- Aby przewinąć utwór do przodu lub do tyłu, nacisnąć i przytrzymać przycisk wyszukiwania do przodu (19) lub przycisk wyszukiwania do tyłu (13), aż pojawi się określone miejsce w obrębie utworu.

Jeżeli podczas pracy w trybie Bluetooth® zostanie naciśnięty jeden z przycisków programowania stacji (17), radio przełączy się na stację zapisaną w ostatnio używanym trybie radia.

##

Aby przejść do menu wskazania czasu, należy krótko nacisnąć przycisk zegara (Clock) (14).

Do wyboru jest format czasu 12-godzinny <12H>i 24-godzinny <24H> oraz ustawienie godzin i minut.

Nawigacja w menu:

- Zmiana ustawień w menu: obrócić przycisk zegara (Clock) (14).
- Zapisywanie ustawień w menu: nacisnąć przycisk zegara (Clock).
- Po zapisaniu ustawienia minut, ew. po 10 s od ostatniego poruszenia przycisku zegara (Clock) radio przełączy się na tryb audio.

Gdy przestanie być zapisywana godzina w radiu, należy wymienić baterie pełniące funkcję zasilania awaryjnego.

##

Aby przywrócić wszystkie ustawienia radia do ustawień fabrycznych (resetowanie), należy nacisnąć przycisk zegara (Clock) (14) i przytrzymać go przez ponad 0,5 s. Na wyświetlaczu pojawia się <RS>.

Obrócić przycisk zegara (Clock) (14), aby wybrać resetowanie <YES> lub powrót do aktualnych ustawień <NO>. Potwierdzić wybór, naciskając przycisk zegara (Clock).

##

Aby przejść do funkcji menu, należy nacisnąć przycisk Menu (22).

Nawigacja w menu:

- Przewijanie menu: obrócić przycisk Menu (22).
- Wybór i zapisywanie ustawienia w menu: należy nacisnąć przycisk Menu (22).
- Przejście do podmenu: należy nacisnąć przycisk Menu (22).
- Przejście z podmenu do menu wyższego poziomu: należy nacisnąć krótko przycisk wyszukiwania do tyłu (13). Przy przejściu do najwyższego poziomu menu radio powróci do trybu audio.

Aby wyjść z funkcji menu, będąc na dowolnym poziomie, i powrócić do trybu audio, należy nacisnąć przycisk wyszukiwania do tyłu (13) i przytrzymać go przez ponad 1 s. Alternatywnie po 10 s naciśnięcia ostatniego przycisku radio automatycznie powróci do trybu audio.

Jeżeli ustawienia w menu nie są zapisywane po wyłączeniu radia, należy wymienić baterie pełniące funkcję zasilania awaryjnego.

##

Wybór opcji menu jest częściowo zależny od trybu audio, w jakim znajduje się radio.

We wszystkich menu w górnym wierszu wskazania wielofunkcyjnego (k) wyświetlana jest nazwa menu, a w dolnym wierszu wybrane ustawienie.

<Set Time>
Menu Czas: Do wyboru jest format czasu 12-godzinny <12 Hour Mode> i 24-godzinny <24 Hour Mode>; można tutaj także ręcznie ustawić godzinę. Jeżeli w przypadku źródła sygnału DAB wybrano stację radiową, która podaje godzinę, godzina ta zostanie przejęta automatycznie.

<Reset All>
Menu Reset: Wszystkie ustawienia w menu można zresetować do ustawień fabrycznych <Yes> lub powrócić do aktualnych ustawień <No>.

<Auto Scan> (w przypadku źródła sygnału DAB)
Menu Automatyczne szukanie stacji: Tutaj można uruchomić automatyczne wyszukiwanie stacji.

<Manual Tune> (w przypadku źródła sygnału DAB)
Menu Ręczny wybór stacji: Żądaną częstotliwość można ustawić ręcznie.

<Display Type> (w przypadku źródła sygnału DAB)
Menu Rodzaj wskazania: Tutaj można wybrać, jaki tekst będzie wyświetlany w dolnym wierszu wskazania wielofunkcyjnego (k):

- tekst informacji emitowanej przez stację radiową <Dynamic Label>,
- częstotliwość stacji <Frequency>,
- siła sygnału <Signal Strength>,
- typ audycji emitowanej przez stację radiową <Program Type>.

<Display Type> (w przypadku źródła sygnału FM)
Menu Rodzaj wskazania: Tutaj można wybrać, jaki tekst będzie wyświetlany w dolnym wierszu wskazania wielofunkcyjnego (k):

- tekst informacji emitowanej przez stację radiową <Radio Text>,
- nazwa stacji <Program Service>,
- typ audycji emitowanej przez stację radiową <Program Type>.