# Tekniske data

Byggepladsradio |  | GPB 18V-5 C | GPB 18V-5 SC
--- | --- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 DA4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 DA4 1..‎‎‎‎
Modtagelse af DAB+ |  | – | ●
Driftsspænding
ved netdrift | V | 230/110 | 230/110
ved brug af akku | V | 18 | 18
Nominel effekt, forstærker | W | 4 × 5 | 4 × 5
Modtageområde, FM | MHz | 87,5-108 | 87,5-108
Modtageområde, DAB+ | MHz | − | 174,928-239,200
Kompatibilitet Bluetooth® |  | Bluetooth® 5.0 | Bluetooth® 5.0
Driftsfrekvensområde Bluetooth® | MHz | 2402-2480 | 2402-2480
Sendeeffekt Bluetooth® maks. | mW | 10 | 10
Bufferbatterier |  | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Vægt iht. ‌EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 9,2-10,2A) | 9,2-10,2A)
Beskyttelsesklasse |  | /Ⅰ | /Ⅰ
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved drift | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved opbevaring | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Anbefalede akkuer |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Anbefalede ladere |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  afhængigt af den anvendte akku