# Τεχνικά στοιχεία

Ζουμπάς |  | GNA 18V-16 E
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 E29 6..‎‎‎‎
Ονομαστική τάση | V= | 18
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο n₀ | min−1 | 1.400A)
Μέγιστο προς κοπή πάχος λαμαρίναςB) | mm | 1,6
Πλάτος ίχνους κοπής | mm | 5
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας | mm | 40
ΒάροςC) | kg | 2,1–3,1
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 … +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαD) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 … +50
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Μετρημένος στους 20–25 °C με μπαταρία GBA 18V 4.0Ah και ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας καθώς και με τη θερμοκρασία λειτουργίας του εργαλείου

B)

  με βάση χαλυβδόφυλλα έως 400 N/mm2

C)

  Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μπαταρία

D)

  Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες < 0 °C

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.