# Punerea în funcţiune

##

Pentru pornirea sculei electrice, împinge spre înainte comutatorul de pornire/oprire (3) până când se aprinde comutatorul I.

Pentru oprirea sculei electrice, împinge spre înapoi comutatorul de pornire/oprire (3) până când se aprinde comutatorul 0.

##

Protecţia împotriva repornirii previne pornirea necontrolată a sculei electrice după producerea unei pene de curent.

Pentru repunerea în funcţiune a sculei electrice, adu comutatorul de pornire/oprire (3) în poziţia de oprire şi reporneşte scula electrică.

##

Dispozitivul electronic de pornire lentă limitează cuplul motor în momentul pornirii, prelungind astfel durata de viaţă utilă a motorului.

##

Pentru modificarea direcţiei de tăiere, poţi roti suportul matriţei (7) în trei poziţii, fiecare fiind deplasată cu 90°. Nu este posibilă direcţia de tăiere spre spate (spre carcasă).

Pentru rotirea suportului matriţei (7), desfiletează şurubul (4) astfel încât să poţi roti suportul matriţei. Roteşte-l la 90° faţă de axa longitudinală a sculei electrice, spre dreapta sau spre stânga.

Asigură-te că şurubul (4) se fixează în gaura din suportul matriţei (7). Strânge ferm şurubul.