# Tehnilised andmed

Lõikur |  | GNA 18V-16 E
--- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 E29 6..‎‎‎‎
Nimipinge | V= | 18
Käigusagedus tühikäigul n₀ | min−1 | 1400A)
Max lõigatava pleki paksusB) | mm | 1,6
Lõikejoone laius | mm | 5
Vähim pöörderaadius | mm | 40
KaalC) | kg | 2,1–3,1
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 … +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselD) ja hoiustamisel | °C | –20 … +50
Soovitatavad akud |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Soovitatavad akulaadijad |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  mõõdetud temperatuuril 20–25 °C akuga GBA 18V 4.0Ah, sõltub aku laetuse tasemest ja elektritööriista töötemperatuurist

B)

  teraspleki kuni 400 N/mm korral2

C)

  Sõltuvalt kasutatud akust

D)

  Piiratud võimsus temperatuuril <0 °C.

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.