# Kujutatud komponendid

Joonistel kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on elektrilise tööriista jooniseleheküljel olevad numbrid.

(1) | AkuA)
(2) | Aku lukustuse vabastamisnuppA)
(3) | Sisse-/väljalüliti
(4) | Matriitsihoidja kruvi
(5) | Käepide (isoleeritud haardepind)
(6) | O-rõngas
(7) | Matriitsihoidik
(8) | Tempel
(9) | Matriits
(10) | Rihvelpeakruvi kummist rõngas
(11) | Matriitsi rihvelpeakruvi

A)

  See lisavarustus ei kuulu standardsesse tarnekomplekti.