# Ibrugtagning

##

El-værktøjet tændes ved at skubbe tænd/sluk-kontakten (3) fremad, så tegnet I bliver synligt på kontakten.

El-værktøjet slukkes ved at skubbe tænd/sluk-kontakten (3) bagud, så tegnet 0 bliver synligt på kontakten.

##

Genstartsbeskyttelsen forhindrer en ukontrolleret start af el-værktøjet efter afbrydelse af strømtilførslen.

Ved ny ibrugtagning anbringe tænd/sluk-knappen (3) i frakoblet position, og el-værktøjet tændes igen.

##

Den elektroniske softstart begrænser drejningsmomentet ved tilkobling og forlænger motorens levetid.

##

Hvis du vil skifte snitretning, kan du dreje matriceholderen (7) i tre positioner, der hver især er forskudt 90°. En snitretning bagud (hen mod huset) er ikke muligt.

Matriceholderen drejes (7) ved at løsne skruen (4) så meget, at matriceholderen kan drejes. Drej den 90° til højre eller venstre i forhold til el-værktøjets længdeakse.

Kontrollér, at skruen (4) griber ind i boringen på matriceholderen (7). Spænd skruen.