# Tehniskie dati

Izcirtējs |  | GNA 18V-16 E
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 E29 6..‎‎‎‎
Nominālais spriegums | V= | 18
Asmens kustību biežums brīvgaitā n₀ | min–1 | 1400A)
Maks. griežamā skārda biezumsB) | mm | 1,6
Griezuma platums | mm | 5
Mazākais liekuma rādiuss | mm | 40
SvarsC) | kg | 2,1–3,1
Ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 … +35
Pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra darbības laikāD) un glabāšanas laikā | °C | –20 … +50
Ieteicamie akumulatori |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Ieteicamās uzlādes ierīces |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  mērījums 20–25 °C temperatūrā ar akumulatoru GBA 18V 4.0Ah un atkarībā no akumulatora uzlādes stāvokļa, kā arī elektroinstrumenta darba temperatūras

B)

  tērauda skārdam ar stiprību līdz 400 N/mm2

C)

  Atkarībā no izmantojamā akumulatora

D)

  Samazināta jauda pie temperatūras <0 °C.

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.