# Puesta en marcha

##

Para conectar la herramienta eléctrica, desplace el interruptor de conexión/desconexión (3) hacia delante, para que aparezca I en el interruptor.

Para desconectar la herramienta eléctrica, desplace el interruptor de conexión/desconexión (3) hacia atrás, para que aparezca 0 en el interruptor.

##

La protección contra rearranque evita la puesta en marcha accidental de la herramienta eléctrica tras un corte de la alimentación eléctrica.

Para la nueva puesta en marcha, coloque el interruptor de conexión/desconexión (3) en la posición de desconexión y conecte de nuevo la herramienta eléctrica.

##

El arranque suave reduce el par obtenido en el momento del arranque e incrementa la vida útil del motor.

##

Para el cambio de la dirección de corte, el portamatriz (7) se puede girar en tres posiciones desfasadas respectivamente en 90°. No es posible ajustar el sentido de corte hacia atrás (en dirección a la carcasa).

Para girar el portamatriz (7) suelte el tornillo (4), hasta que pueda girar el portamatriz. Gírelo en 90° con respecto al eje longitudinal de la herramienta eléctrica hacia la derecha o hacia la izquierda.

Asegúrese de que el tornillo (4) encaje en el orificio del portamatriz (7). Apriete el tornillo.