# Tehnički podaci

Glodalica |  | GNA 18V-16 E
--- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 E29 6..‎‎‎‎
Nominalni napon | V= | 18
Broj pomaka u praznom hodu n₀ | min−1 | 1400A)
Maks. debljina lima koja se može rezatiB) | mm | 1,6
Širina traga sečenja | mm | 5
Najmanji radijus krive | mm | 40
TežinaC) | kg | 2,1–3,1
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 … +35
Dozvoljena temperatura okruženja tokom radaD) i prilikom skladištenja | °C | –20 … +50
Preporučeni akumulatori |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  izmereno na 20–25 °C sa akumulatorom GBA 18V 4.0Ah i zavisi od stanja napunjenosti akumulatora kao i od radne temperature električnog alata

B)

  odnosi se na čelične limove do 400 N/mm2

C)

  Zavisi od upotrebljene akumulatorske baterije

D)

  Ograničena snaga pri temperaturama < 0 °C.

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.