# Indicador del estado de carga del acumulador

Los LEDs verdes del indicador del estado de carga del acumulador indican el estado de carga del acumulador. Por motivos de seguridad, la consulta del estado de carga es solo posible con la herramienta eléctrica parada.

Presione la tecla del indicador de estado de carga o , para indicar el estado de carga. Esto también es posible con el acumulador desmontado.

Si tras presionar la tecla del indicador de estado de carga no se enciende ningún LED, significa que el acumulador está defectuoso y debe sustituirse.

## Tipo de acumulador GBA 18V...

Diodo luminoso (LED) | Capacidad
--- | ---
Luz permanente 3 × verde | 60–100 %
Luz permanente 2 × verde | 30–60 %
Luz permanente 1 × verde | 5–30 %
Luz intermitente 1 × verde | 0–5 %

## Tipo de acumulador ProCORE18V...

Diodo luminoso (LED) | Capacidad
--- | ---
Luz permanente 5 × verde | 80–100 %
Luz permanente 4 × verde | 60–80 %
Luz permanente 3 × verde | 40–60 %
Luz permanente 2 × verde | 20–40 %
Luz permanente 1 × verde | 5–20 %
Luz intermitente 1 × verde | 0–5 %