# Technické údaje

Prestrihovač |  | GNA 18V-16 E
--- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 E29 6..‎‎‎‎
Menovité napätie | V= | 18
Frekvencia zdvihov pri voľnobehu n₀ | min−1 | 1 400A)
Max. hrúbka strihaného plechuB) | mm | 1,6
Šírka vyrezanej stopy | mm | 5
Najmenší polomer oblúka | mm | 40
HmotnosťC) | kg | 2,1–3,1
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 … +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeD) a pri skladovaní | °C | –20 … +50
Odporúčané akumulátory |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Odporúčané nabíjačky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Merané pri 20–25 °C s akumulátorom GBA 18V 4.0Ah a v závislosti od stavu nabitia akumulátora a prevádzkovej teploty elektrického náradia

B)

  oceľové plechy do 400 N/mm2

C)

  V závislosti od použitého akumulátora

D)

  Obmedzený výkon pri teplotách <0 °C.

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.