# Datos técnicos

Punzonadora |  | GNA 18V-16 E
--- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 E29 6..‎‎‎‎
Tensión nominal | V= | 18
Número de carreras en vacío n₀ | min−1 | 1400A)
Máx. espesor de la chapa a cortarB) | mm | 1,6
Anchura de la franja de corte | mm | 5
Radio de corte más pequeño | mm | 40
PesoC) | kg | 2,1–3,1
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 … +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoD) y en el almacenamiento | °C | –20 … +50
Acumuladores recomendados |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Cargadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  medido a 20–25 °C con el acumulador GBA 18V 4.0Ah y dependiente del estado de carga del acumulador así como de la temperatura de servicio de la herramienta eléctrica

B)

  relacionado con chapas de acero de hasta 400 N/mm2

C)

  depende de la batería utilizada

D)

  Potencia limitada a temperaturas < 0 °C

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.