# Dane techniczne

Rozdzierak |  | GNA 18V-16 E
--- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 E29 6..‎‎‎‎
Napięcie znamionowe | V= | 18
Prędkość skokowa bez obciążenia n₀ | min–1 | 1400A)
Maks. grubość ciętej blachyB) | mm | 1,6
Szerokość śladu cięcia | mm | 5
Najmniejszy promień skrętu | mm | 40
WagaC) | kg | 2,1–3,1
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 … +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyD) i podczas przechowywania | °C | –20 … +50
Zalecane akumulatory |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Zalecane ładowarki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  pomiar wykonany przy temperaturze 20–25°C z akumulatorem GBA 18V 4.0Ah i w zależności od stanu naładowania akumulatora oraz temperatury roboczej elektronarzędzia

B)

  dotyczy blach stalowych o wytrzymałości do 400 N/mm2

C)

  W zależności od zastosowanego akumulatora

D)

  Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C.

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.