# Üzembe helyezés

##

Az elektromos kéziszerszám bekapcsolásához tolja el előre a (3) be-/kikapcsolót, úgy hogy a kapcsolón a I jel jelenjen meg.

Az elektromos kéziszerszám kikapcsolásához tolja el hátra a (3) be-/kikapcsolót, úgy hogy a kapcsolón a 0 jel jelenjen meg.

##

Az újraindulás elleni védelem az áramellátás megszakítása majd helyreállítása esetén meggátolja az elektromos kéziszerszám akaratlan újraindulását.

Az ismételt üzembe helyezéshez hozza a (3) be-/kikapcsolót kikapcsolt helyzetbe és kapcsolja ismét be az elektromos kéziszerszámot.

##

Az elektronikus lágy indítás bekapcsoláskor korlátozza a forgatónyomatékot és megnöveli a motor élettartamát.

##

A vágásirány megváltoztatásához a (7) matrica‌tartót három, egymáshoz képest 90°-kal elfordított helyzetbe lehet forgatni. Hátrafelé (a ház felé) nem lehet vágni.

A (7) matricatartó elfordításához csavarja ki annyira a (4) csavart, hogy a matricatartót el tudja forgatni. Forgassa el ezt 90°-kal az elektromos kéziszerszám hosszanti tengelyéhez viszonyítva jobbra vagy balra.

Ügyeljen arra, hogy a (4) csavar beilleszkedjen a (7) matricatartó furatába. Húzza meg feszesre a csavart.