# Caractéristiques techniques

Grignoteuse |  | GNA 18V-16 E
--- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 E29 6..‎‎‎‎
Tension nominale | V= | 18
Cadence de coupe à vide n₀ | min−1 | 1 400A)
Épaisseur de tôle maxiB) | mm | 1,6
Largeur du trait de coupe | mm | 5
Rayon de courbure mini | mm | 40
PoidsC) | kg | 2,1–3,1
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 … +35
Températures ambiantes autorisées pendant l’utilisationD) et pour le stockage | °C | –20 … +50
Batteries recommandées |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Chargeurs recommandés |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  mesuré à 20–25 °C avec un accu GBA 18V 4.0Ah (dépend du niveau de charge de l’accu et de la température de fonctionnement de l’outil)

B)

  par rapport aux tôles d’acier jusqu’à 400 N/mm2

C)

  Dépend de l’accu utilisé

D)

  Performances réduites à des températures < 0 °C

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.