# مشخصات فنی

پانچ فلز بر |  | GNA 18V-16 E
--- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 E29 6..‎‎‎‎
ولتاژ نامی | V=‎ | 18
سرعت برش در حالت بدون بار n₀ | min−1 | 1400‏A)
حداکثر ضخامت ورق برای برشB) | mm | 1,6
پهنای نوار برش | mm | 5
کمترین شعاع منحنی | mm | 40
وزنC) | kg | 2,1−3,1
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | ‎0 … +35‎
دمای مجاز محیط هنگام کارD) و هنگام انبار کردن | ‎°C | ‎–20 … +50‎
باتری های قابل شارژ توصیه شده |  | GBA 18V… ProCORE18V…
شارژرهای توصیه شده |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  اندازه گیری شده در ‎20–25 °C‎ با باتری قابل شارژ GBA 18V 4.0Ah و بسته به وضعیت شارژ باتری قابل شارژ و همچنین دمای کار ابزار برقی

B)

  بر اساس ورق‌های فولادی تا ‎400 N/mm²‎

C)

  بسته به نوع باتری کاربردی

D)

  توان محدود برای دمای ‎< 0 °C

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.