# Puštanje u rad

##

Za uključivanje električnog alata gurnite prekidač za uključivanje/isključivanje (3) unapred, tako da se na prekidaču pojavi I.

Za isključivanje električnog alata gurnite prekidač za uključivanje/isključivanje (3) unazad, tako da se na prekidaču pojavi 0.

##

Zaštita od ponovnog pokretanja sprečava nekontrolisano pokretanje električnog alata nakon prekida napajanja strujom.

Za ponovno puštanje u rad dovedite prekidač za uključivanje/isključivanje (3) u isključeni položaj i ponovo uključite električni alat.

##

Elektronski lagani start ograničava obrtni momenat pri uključivanju i produžuje vek motora.

##

Za promenu smera rezanja (7) obrćite u tri pozicije pomerene za 90°. Smer rezanja unazad (prema kućištu) nije moguć.

Za obrtanje držača matrice (7) otpustite zavrtanj (4) onoliko koliko je neophodno za obrtanje držača matrice. Obrćite ga za 90° po uzdužnoj osi električnog alata nalevo ili nadesno.

Obratite pažnju na to da zavrtanj (4) upadne u otvor na držaču matrice (7). Pričvrstite zavrtanj.