# Techniniai duomenys

Iškertamosios skardos žirklės |  | GNA 18V-16 E
--- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 E29 6..‎‎‎‎
Nominalioji įtampa | V= | 18
Tuščiosios eigos judesių skaičius n₀ | min–1 | 1400A)
Maks. kerpamos skardos storisB) | mm | 1,6
Kirpimo takelio plotis | mm | 5
Mažiausias kreivės spindulys | mm | 40
SvorisC) | kg | 2,1–3,1
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 … +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantD) ir sandėliuojant | °C | –20 … +50
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  išmatuota, esant 20–25 °C, su akumuliatoriumi GBA 18V 4.0Ah ir priklausomai nuo akumuliatoriaus įkrovos būklės bei elektrinio įrankio darbinės temperatūros

B)

  plieninė skarda iki 400 N/mm2

C)

  Priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus

D)

  Ribota galia, esant temperatūrai <0 °C

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.