# Uzsākot lietošanu

##

Lai ieslēgtu elektroinstrumentu, pabīdiet ieslēdzēju (3) uz priekšu, līdz blakus tam kļūst redzams apzīmējums I.

Lai izslēgtu elektroinstrumentu, pabīdiet ieslēdzēju (3) uz aizmuguri, līdz blakus tam kļūst redzams apzīmējums 0.

##

Aizsardzība pret atkārtotu ieslēgšanos novērš elektroinstrumenta nekontrolētu ieslēgšanos, atjaunojoties sprieguma padevei pēc elektrobarošanas pārtraukuma.

Lai atsāktu darbu, pārvietojiet ieslēdzēju (3) stāvoklī "Izslēgts" un tad no jauna ieslēdziet elektroinstrumentu.

##

Instrumenta ieskrējiena laikā tā griezes mo‌ments tiek elektroniski ierobežots, šādi pa‌lie‌li‌not dzinēja kalpošanas laiku.

##

Griešanas virzienu var mainīt, pagriežot matricas turētāju (7) vienā no trim iespējamajiem stāvokļiem, kuru leņķis atšķiras ik par 90°. Griešana atpakaļ‌virzienā (virzienā uz instrumenta korpusa aizmuguri) nav iespējama.

Lai pagrieztu matricas turētāju (7), atskrūvējiet skrūvi (4) tik daudz, lai varētu pagriezt matricas turētāju. Pagrieziet to par 90° pa labi vai pa kreisi attiecībā pret elektroinstrumenta garenisko asi.

Sekojiet, lai skrūve (4) pareizi ievietotos matricas turētāja (7) urbumā. Tad stingri pieskrūvējiet skrūvi.