# Driftstart

##

För att koppla in elverktyget, skjut på-/av-strömbrytaren (3) framåt så att I visas på brytaren.

För att koppla ur elverktyget, skjut på-/av-strömbrytaren (3) bakåt så att 0 visas på brytaren.

##

Återstartskyddet hindrar elverktyget från att okontrollerat starta efter ett strömavbrott.

För återstart, ställ på-/av-strömbrytaren (3) i avstängt läge och slå på elverktyget på nytt.

##

Den elektroniska mjukstarten begränsar vridmomentet vid påslagning och ökar motorns livslängd.

##

För att byta skärriktning kan matrishållaren (7) vridas i tre positioner med 90° förskjutning. Skärning bakåt (mot motorhuset) är inte möjligt.

För att vrida matrishållaren (7), lossa skruven (4) så att vridning blir möjligt. Vrid elverktyget i 90° mot elverktygets längdaxel åt höger eller vänster.

Se till att skruven (4) griper in i borrhålet på matrishållaren (7). Dra åt skruven.