# Dati tecnici

Roditrice |  | GNA 18V-16 E
--- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 E29 6..‎‎‎‎
Tensione nominale | V= | 18
Numero di corse a vuoto n₀ | min−1 | 1400A)
Spessore massimo della lamiera da tagliareB) | mm | 1,6
Larghezza di taglio | mm | 5
Raggio minimo di curvatura | mm | 40
PesoC) | kg | 2,1–3,1
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 … +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoD) e per lo stoccaggio | °C | –20 … +50
Batterie consigliate |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Caricabatteria consigliati |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Misurazione a 20–25 °C con batteria GBA 18V 4.0Ah e in base al livello di carica della batteria e alla temperatura di esercizio dell’elettroutensile

B)

  riferito a lamiere in acciaio fino a 400 N/mm2

C)

  in funzione della batteria utilizzata

D)

  prestazioni ridotte in caso di temperature < 0 °C

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.