# Tekniska data

Nibblare |  | GNA 18V-16 E
--- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 E29 6..‎‎‎‎
Märkspänning | V= | 18
Antal slag vid tomgång n₀ | slag/min | 1400A)
Max. plåttjocklek som ska skärasB) | mm | 1,6
Skärspårbredd | mm | 5
Minsta kurvradie | mm | 40
ViktC) | kg | 2,1–3,1
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 … +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftD) och vid lagring | °C | –20 … +50
Rekommenderade batterier |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Rekommenderade laddare |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Uppmätt vid 20–25 °C med batteri GBA 18V 4.0Ah och beroende på batteriets laddningsnivå samt elverktygets drifttemperatur

B)

  relaterad till stålplåt upp till 400 N/mm2

C)

  Beroende på använt batteri

D)

  Begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.