# Teknik veriler

Tırnaklı sac kesme makinesi |  | GNA 18V-16 E
--- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 E29 6..‎‎‎‎
Anma gerilimi | V= | 18
Boştaki strok sayısı n₀ | strok/dak | 1400A)
Kesilebilecek maks. sac kalınlığıB) | mm | 1,6
Kesme izi genişliği | mm | 5
En dar kavis yarıçapı | mm | 40
AğırlıkC) | kg | 2,1–3,1
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 … +35
ÇalışmaD) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 … +50
Tavsiye edilen aküler |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Önerilen şarj cihazları |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20–25 °C'de GBA 18V 4.0Ah akü ile ve akünün şarj durumuna ve elektrikli el aletinin işletme sıcaklığına bağlı olarak ölçülen

B)

  Çelik saca bağlı olarak 400 N/mm2'ye kadar

C)

  Kullanılan aküye bağlıdır

D)

  < 0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.