# Technické údaje

Prostřihovač |  | GNA 18V-16 E
--- | --- | ---
Číslo výrobku |  | ‎3 601 E29 6..‎‎‎‎
Jmenovité napětí | V= | 18
Počet volnoběžných zdvihů n₀ | ot/min | 1 400A)
Max. tloušťka stříhaného plechuB) | mm | 1,6
Čistá šířka střihu | mm | 5
Nejmenší poloměr oblouku | mm | 40
HmotnostC) | kg | 2,1–3,1
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuD) a při skladování | °C | –20 až +50
Doporučené akumulátory |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Doporučené nabíječky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  měřeno při 20–25 °C s akumulátorem GBA 18V 4.0Ah a v závislosti na stavu nabití akumulátoru a provozní teplotě elektrického nářadí

B)

  vztahuje se k ocelovým plechům do 400 N/mm2

C)

  V závislosti na použitém akumulátoru

D)

  Omezený výkon při teplotách <0 °C.

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.