# 工作提示

- 对电动工具执行任何操作（比如保养、更换刀具等）前需将充电电池从电动工具中取出。意外操作起停开关可能会造成伤害。

- 本电动工具不适合固定式应用。 例如不允许夹在虎钳上或固定在工作台上。

- 操作时请戴上手套。 经过切剪的板材会出现锋利的毛刺，可能会导致您受伤。

- 请小心处理切屑。切屑的尖端非常锋利，容易被割伤。

开动电动工具后再把工具放在工件上加工。电动工具必须和金属板表面垂直。握好工具，勿让工具倾斜。

冲头向后移动期间完成切割。所以操作电动工具时必须施力均匀，并朝着切割方向轻轻推动。推动电动工具时如果用力过猛，不但会明显降低电动工具的使用寿命，而且还可能损坏电动工具。

如果在切割时轻微抬起电动工具，则电动工具可以更安静地工作。切剪时如果冲头被夹住了，先关闭电动工具，在冲头上涂抹油脂并解除金属片上的张力。千万不可以强行拔出冲头，这样会损坏冲头和模具。

##

金属板的最大切剪厚度dmax取决于待加工材料的强度。

本电动工具能够切剪下列厚度的金属板：

物料 | 最大强度 （牛顿/平方毫米 ） | dmax （毫米）
--- | --- | ---
钢 | 400 | 1.6
600 | 1.0
800 | 0.7
铝 | 200 | 2.0

##

为延长冲头(8)的使用寿命，您需要使用带冷却功能的润滑剂（例如切割油）。

将润滑剂沿着计划好的切线涂覆在金属板表面。

##

如果沿着直尺移动电动工具，则直锯将变得更容易。

沿着模板推进电动工具可以切剪轮廓。

内部开孔时，需要预钻出直径为22毫米的孔。

##

按照规定使用时不会造成电动工具过载。过大负荷或超出允许的充电电池温度范围会导致冲程数降低或造成电动工具关闭。冲程数降低时，电动工具在达到了允许的充电电池温度后才能再次以满功率运行。如果自动关闭，请关闭电动工具，让充电电池冷却，然后重新开动电动工具。