# Tekniske data

Pladeudstanser |  | GNA 18V-16 E
--- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 E29 6..‎‎‎‎
Nominel spænding | V= | 18
Tomgangsslagtal n₀ | slag/min | 1400A)
Maks. pladetykkelse, der kan skæresB) | mm | 1,6
Skæresporbredde | mm | 5
Mindste kurveradius | mm | 40
VægtC) | kg | 2,1-3,1
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 … +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftD) og ved opbevaring | °C | -20 … +50
Anbefalede akkuer |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Anbefalede ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  målt ved 20-25 °C med akkuen GBA 18V 4.0Ah og afhængigt af akkuens opladningsniveau samt el-værktøjets driftstemperatur

B)

  gælder for stålplader op til 400 N/mm2

C)

  afhængigt af den anvendte akku

D)

  Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.