# Date tehnice

Maşină de ştanţat |  | GNA 18V-16 E
--- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 601 E29 6..‎‎‎‎
Tensiune nominală | V= | 18
Frecvenţa curselor la funcţionarea în gol n₀ | curse/min | 1400A)
Grosimea maximă a tablei care trebuie tăiatăB) | mm | 1,6
Lăţime de tăiere | mm | 5
Rază minimă a curbei | mm | 40
GreutateC) | kg | 2,1–3,1
Temperatură ambientală recomandată în timpul încărcării | °C | 0 … +35
Temperatură ambientală admisă în timpul funcţionăriiD) şi pe perioada depozitării | °C | –20 … +50
Acumulatori recomandaţi |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Încărcătoare recomandate |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  măsurat la 20–25 °C cu acumulator GBA 18V 4.0Ah şi în funcţie de nivelul de încărcare a acumulatorului, precum şi de temperatura de funcţionare a sculei electrice

B)

  pentru table din oţel de până la 400 N/mm2

C)

  În funcţie de acumulatorul folosit

D)

  putere mai redusă la temperaturi < 0 °C

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.