# Kasutuselevõtt

##

Elektrilise tööriista sisselülitamiseks lükake sisse-/väljalülitit (3) ettepoole, nii et lülitil tuleb nähtavale I.

Elektrilise tööriista väljalülitamiseks lükake sisse-/väljalülitit (3) tahapoole, nii et lülitil tuleb nähtavale 0.

##

Taaskäivitumiskaitse hoiab ära elektrilise tööriista kontrollimatu käivitumise pärast voolukatkestust.

Uuesti kasutuselevõtmiseks viige sisse-/väljalüliti (3) väljalülitatud asendisse ja lülitage elektriline tööriist sisse.

##

Elektrooniline sujuvkäivitus piirab pöördemomenti sisselülitamisel ja pikendab mootori eluiga.

##

Lõikesuuna vahetamiseks saate matriitsi hoidikut (7) pöörata kolme 90° võrra nihutatud asendisse. Lõikamine tahasuunas (korpuse poole) ei ole võimalik.

Matriitsi hoidiku (7) pööramiseks vabastage kruvi (4) sedavõrd, et saate matriitsi hoidikut pöörata. Pöörake seda elektrilise tööriista pikitelje suhtes 90° paremale või vasakule.

Jälgige sealjuures, et kruvi (4) jääks matriitsi hoidikus (7) oleva ava kohale. Pingutage kruvi.