# Технічні дані

Вирубні ножиці |  | GNA 18V-16 E
--- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 E29 6..‎‎‎‎
Номінальна напруга | V= | 18
Частота ходу на холостому ході n₀ | ход./хв | 1400A)
Макс. товщина листа, що розрізаєтьсяB) | мм | 1,6
Ширина розрізу | мм | 5
Мін. радіус кривої | мм | 40
ВагаC) | кг | 2,1–3,1
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 … +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїD) і при зберіганні | °C | –20 … +50
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  виміряно за температури 20–25 °C з акумулятором GBA 18V 4.0Ah та залежно від рівня заряду акумулятора та робочої температури електроінструмента

B)

  для сталевих листів до 400 Н/мм2

C)

  в залежності від використовуваної акумуляторної батареї

D)

  Обмежена потужність при температурі < 0 °C.

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.