# Технически данни

Нагер |  | GNA 18V-16 E
--- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 E29 6..‎‎‎‎
Номинално напрежение | V= | 18
Честота на възвратно-постъпателните движения на празен ход n₀ | min–1 | 1400A)
Макс. дебелина на ламарината за рязанеB) | mm | 1,6
Широчина на среза | mm | 5
Най-малък радиус на крива | mm | 40
ТеглоC) | kg | 2,1–3,1
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 … +35
Разрешена температура на околната среда при работаD) и при складиране | °C | –20 … +50
Препоръчителни акумулаторни батерии |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Препоръчителни зарядни устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  измерени при 20–25 °C с акумулаторна батерия GBA 18V 4.0Ah и в зависимост от състоянието на зареждане на акумулаторната батерия и работната температура на уреда

B)

  отнесено към стоманени листове до 400 N/mm2

C)

  в зависимост от използваната акумулаторна батерия

D)

  Ограничена мощност при температури <0 °C.

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.