# Mise en marche

##

Pour mettre en marche l’outil électroportatif, poussez l’interrupteur Marche/Arrêt (3) vers l’avant dans la position I.

Pour arrêter l’outil électroportatif, poussez l’interrupteur Marche/Arrêt (3) vers l’arrière dans la position 0.

##

La protection anti-redémarrage évite le démarrage incontrôlé de l’outil électroportatif après une coupure de courant.

Pour refaire fonctionner l’outil électroportatif, placez l’interrupteur Marche/Arrêt (3) en position d’arrêt et remettez l’outil en marche.

##

La fonction démarrage progressif limite le couple lors de la mise en marche et augmente la durée de vie du moteur.

##

Pour changer le sens de la coupe, il est possible de tourner le porte-matrice (7) dans trois positions, chacune décalée de 90°. Un sens de coupe vers l’arrière (en direction du carter) n’est pas possible.

Pour tourner le porte-matrice (7), desserrez la vis (4) jusqu’à ce qu’il soit possible de tourner le porte-matrice. Tournez-le de 90° par rapport à l’axe longitudinal de l’outil électroportatif vers la droite ou la gauche.

Veillez à ce que la vis (4) prenne dans l’alésage du porte-matrice (7). Resserrez la vis.