# Uvedení do provozu

##

Pro zapnutí elektronářadí posuňte vypínač (3) dopředu, až se na něm objeví I.

Pro vypnutí elektronářadí posuňte vypínač (3) dozadu, až se na něm objeví 0.

##

Ochrana proti opětovnému zapnutí zabraňuje nekontrolovanému rozběhu elektronářadí po přerušení přívodu elektrického proudu.

Pro opětovné spuštění nastavte vypínač (3) do vypnuté polohy a elektrické nářadí znovu zapněte.

##

Elektronický pozvolný rozběh omezuje krouticí moment při zapnutí a zvyšuje životnost motoru.

##

Pro změnu směru stříhání můžete držák matrice (7) otočit do tří poloh s odstupem po 90°. Stříhání směrem dozadu (ke krytu) není možný.

Pro otočení držáku matrice (7) povolte šroub (4) natolik, abyste mohli držák matrice otočit. Otočte ho o 90° vůči podélné ose elektronářadí doprava nebo doleva.

Dbejte na to, aby šroub (4) zapadl do otvoru v držáku matrice (7). Šroub utáhněte.