# 维护和清洁

- 对电动工具执行任何操作（比如保养、更换刀具等）前需将充电电池从电动工具中取出。意外操作起停开关可能会造成伤害。

- 电动工具和通气孔必须随时保持清洁，以确保工作效率和工作安全。

每运行三个小时需清洁和润滑冲头(8)和模具(9)。

及时更换已经磨损的冲头和模具。锋利的工具才能提高切剪效果，并且可以保护电动工具。

不允许修磨冲头(8)和模具(9)。

## 更换模具

将滚花螺栓(11)从模具支架(7)中拧出。取出模具(9)。

必要时清洁模具支架(7)。将已充分润滑的新模具(9)装入模具支架中。磨平面必须对齐。

请重新旋上滚花螺栓(11)，垫好橡胶垫圈(10)。借助内六角扳手顶着橡胶垫圈的阻力将螺栓拧紧（3−4牛米）。

## 更换冲头

松开模具支架螺栓(4)，将模具支架(7)完全从壳体里拉出。

将印模(8)侧移出固定座，然后将其向外拉。

将已良好上油的新印模(8)装入固定座的凹槽内，然后将其正确对中。

将模具支架(7)小心地从印模上方推回壳体。根据所需的切割方向将模具支架转入一个或三个位置中。牢牢拧紧模具支架螺栓(4)。