# Wskazówki dotyczące pracy

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy elektronarzędziu (np. konserwacja, wymiana narzędzi roboczych itp.) należy wyjąć akumulator. W przypadku niezamierzonego naciśnięcia włącznika/wyłącznika istnieje niebezpieczeństwo doznania obrażeń.

- Elektronarzędzie nie jest przeznaczone do zastosowań stacjonarnych. Nie wolno go mocować na przykład w imadle ani na stole roboczym.

- Podczas pracy należy nosić rękawice ochronne. Na krawędziach ciętych blach tworzą się ostre zadziory, o które łatwo jest się skaleczyć.

- Należy zachować ostrożność przy obcho‌dze‌niu się z opiłkami. Ostre końce opiłków mogą skaleczyć osobę obsługującą elektro‌narzędzie.

Do powierzchni obrabianego materiału należy przykładać włączone elektronarzędzie. Ele‌ktro‌narzędzie należy trzymać zawsze prosto‌padle do powierzchni blachy; nie należy przechylać elektronarzędzia.

Cięcie ma miejsce podczas ruchu stem‌pla w dół. Elektronarzędzie należy prowadzić z lek‌kim, równo‌miernym posuwem przez materiał. Zbyt silny posuw powoduje znaczne zmniejsze‌nie trwałości narzędzi roboczych i może dopro‌wadzić do uszkodzenia elektronarzędzia.

Elektronarzędzie pracuje spokojniej, jeżeli pod‌czas cięcia jest lekko unoszone. W przypadku zablokowania się stempla podczas pracy, elektronarzędzie należy natychmiast wy‌łączyć, stempel nasmarować i uwolnić blachę. Nie używać siły, ponieważ może to spowodować uszkodzenie stempla lub matrycy.

##

Maksymalna grubość ciętej blachy dmax zależy od wytrzymałości obrabianego materiału.

Za pomocą elektronarzędzia można ciąć blachy o następującej maksymalnej grubości:

Materiał | Maks. wytrzymałość (N/mm2) | dmax (mm)
--- | --- | ---
Stal | 400 | 1,6
600 | 1,0
800 | 0,7
Aluminium | 200 | 2,0

##

Aby przedłużyć trwałość stempla (8), należy sto‌so‌wać środki smarne o silnych właściwościach chło‌dzących (np. olej do cięcia).

Zewnętrzną powierzchnię blachy pokryć wzdłuż pla‌nowanej linii cięcia środkiem smarnym.

##

Cięcia prostoliniowe łatwiej jest wykonać, gdy elektronarzędzie jest prowa‌dzone wzdłuż liniału.

Kontury należy wycinać, prowadząc elektronarzędzie wzdłuż szablonu.

Przed wykonaniem wycięcia konieczne jest wcześniejsze nawiercenie otworu o średnicy 22 mm.

##

Stosowanego zgodnie z przeznaczeniem elektronarzędzia nie można przeciążyć. Jeżeli obciążenie jest zbyt duże lub jeżeli przekroczona zostanie dozwolona temperatura akumulatora, prędkość skokowa zostaje automatycznie zredukowana lub elektronarzędzie wyłączy się automatycznie. W przypadku zredukowanej prędkości skokowej elektronarzędzie pracuje z pełną wydajnością dopiero po ponownym osiągnięciu dopuszczalnej temperatury akumulatora. W sytuacji, w której nastąpiło automatyczne wyłączenie elektronarzędzia, elektronarzędzie należy całkowicie wyłączyć, odczekać, aż akumulator się ochłodzi i dopiero wtedy ponownie je włączyć.