# Colocação em ‌funcionamento

##

Para ligar a ferramenta elétrica, empurre o interruptor de ligar/desligar (3) para a frente, para que apareça no interruptor I.

Para desligar a ferramenta elétrica, empurre o interruptor de ligar/desligar (3) para trás, para que apareça no interruptor 0.

##

A proteção contra rearranque involuntário evita que a ferramenta elétrica possa arrancar descontroladamente após uma interrupção da alimentação de corrente elétrica.

Para recolocar em funcionamento, deverá colocar o interruptor de ligar/desligar (3) na posição desligada e ligar novamente a ferramenta elétrica.

##

O arranque suave eletrónico limita o binário ao ligar e aumenta a durabilidade do motor.

##

Para mudar o sentido de corte, pode rodar o porta-matriz (7) em três posições deslocadas em respetivamente 90°. Um sentido de corte para trás (no sentido da carcaça) não é possível.

Para rodar o porta-matriz (7) solte o parafuso (4) até poder rodar o porta-matriz. Rode-o em 90° em relação ao eixo longitudinal da ferramenta elétrica para a direita ou para a esquerda.

Certifique-se de que o parafuso (4) encaixa no furo no porta-matriz (7). Aperte o parafuso.