# Karbantartás és tisztítás

- Minden elektromos kéziszerszámon végzett munka előtt (pl. karbantartás, szerszámcsere stb.) vegye ki az akkumulátort az elektromos kéziszerszámból. Ellenkező esetben a be‑/kikapcsoló véletlen megérintésekor bekapcsolódó készülék sérüléseket okozhat.

- Tartsa mindig tisztán az elektromos kéziszer‌szá‌mot és annak szellőzőnyílásait, hogy jól és bizton‌ságosan dolgozhasson.

3 munkaóránként tisztítsa meg és olajozza meg a (8) bélyeget és a (9) matricát.

Kopás esetén idejében cserélje ki a bélyeget és a matricát, mivel csak éles szerszámokkal lehet jó vágási teljesítményt elérni és egyidejűleg az elektromos kéziszerszámot kímélni.

Az (8) bélyeget és a (9) matricát nem szabad utánaélesíteni.

## A matrica kicserélése

Csavarja ki a (11) recézettfejű csavart a (7) matrica‌tartóból. Vegye ki a (9) matricát.

Szükség esetén tisztítsa meg a (7) matricatartót. Tegyen be egy új, jól megolajozott (9) matricát a matricatartóba. Ekkor ügyeljen a lelaposított oldal helyzetének helyes beállítására.

Csavarja be ismét a (11) recézettfejű csavart az arra felhelyezett (10) gumigyűrűvel együtt. Húzza meg egy belső hatlapos csavarkulcs segítségével a gumigyűrű ellenállásával szemben szorosra a csavart (3−4 Nm).

## A bélyeg kicserélése

Lazítsa ki a matrica tartó (4) csavarját és húzza ki teljesen a (7) matricatartót a házból.

Tolja ki oldalra a (8) bélyeget a rögzítő egységéből és lefelé húzza ki.

Tegyen be egy új, alaposan beolajozott (8) bélyeget a rögzítő egység hornyába és állítsa be középre.

Tolja óvatosan vissza a házba a bélyeg felett a (7) matrica tartót. Forgassa el a matrica tartót a kívánt vágási iránynak megfelelően a három lehetséges helyzet egyikébe. Húzza meg feszesre a matrica tartó (4) csavarját.