# 技術性數據

電衝剪 |  | GNA 18V-16 E
--- | --- | ---
產品機號 |  | ‎3 601 E29 6..‎‎‎‎
額定電壓 | V= | 18
無負載轉速 n₀ | min−1 | 1400A)
可剪切的最大金屬板厚度B) | mm | 1.6
剪痕寬度 | mm | 5
最小曲線半徑 | mm | 40
重量C) | kg | 2.1−3.1
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 … +35
操作狀態下的容許環境溫度D)以及存放狀態下 | °C | –20 … +50
建議使用的充電電池 |  | GBA 18V… ProCORE18V…
建議使用的充電器 |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  於 20–25 °C 配備充電電池 GBA 18V 4.0Ah 時測得，並需視充電電池的電量和電動工具的操作溫度而定

B)

  針對 400 N/mm2 的鋼板

C)

  視所使用的充電蓄電池而定

D)

  溫度 <0 °C 時，性能受限

數值可能因產品而異，並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。