# Uvedenie do prevádzky

##

Na zapnutie elektrického náradia posuňte vypínač (3) dopredu tak, aby sa na prepínači objavil znak I.

Na vypnutie elektrického náradia posuňte vypínač (3) dozadu tak, aby sa na prepínači objavila 0.

##

Ochrana pred opätovným spustením zabraňuje nekontrolovanému spusteniu elektrického náradia po prerušení dodávky elektrického prúdu.

Ak chcete uviesť elektrické náradie znova do prevádzky, prepnite vypínač (3) do vypnutej polohy a elektrické náradie znova zapnite.

##

Elektronicky regulovaný pozvoľný rozbeh obmedzuje krútiaci moment náradia pri zapnutí a predlžuje životnosť motora.

##

Pri zmene smeru rezu môžete držiak matrice (7) otočiť do troch polôh posunutých vždy o 90°. Smer rezu dozadu (smerom k telesu náradia) nie je možný.

Pri otáčaní držiaka matrice (7) povoľujte skrutku (4) dovtedy, kým nie je možné držiak matrice otáčať. Otočte ho o 90° k pozdĺžnej osi elektrického náradia doprava alebo doľava.

Dbajte na to, aby skrutka (4) dosiahla do otvoru na držiaku matrice (7). Skrutku utiahnite.