# Пайдалануға ендіру

##

Электр құралын қосу үшін ажыратқышты (3) ауыстырып-қосқышта І көрсетілетіндей алға жылжытыңыз.

Электр құралын өшіру үшін ажыратқышты (3) ауыстырып-қосқышта 0 көрсетілетіндей артқа жылжытыңыз.

##

Қайта іске қосылудан қорғаныс қуат берілуі үзілгеннен кейін электр құралының бақылаусыз іске қосылуына жол бермейді.

Қайта іске қосу үшін ажыратқышты (3) өшірулі күйіне келтіріп, электр құралын қайта қосыңыз.

##

Электрондық бірқалыпты іске қосу құралы қосу кезінде айналу жиілігін шектеп, қозғалтқыштың қызмет ету мерзімін ұзартады.

##

Кесу бағытын ауыстыру үшін қалып ұстағышын (7) 90° шамасына жылжытылған үш позицияға бұрауға болады. Артқа қарай кесу (корпуска қарай) мүмкін емес.

Қалып ұстағышын (7) бұрау үшін бұранданы (4) қалып ұстағышы бұралғанша босатыңыз. Оны электрлік құралының бойлық осіне 90° шамасына оңға немесе солға бұраңыз.

Бұранданың (4) қалып ұстағышындағы (7) саңылауға кіргеніне көз жеткізіңіз. Бұранданы бұрап бекітіңіз.