# 維修和清潔

- 在電動工具上進行任何作業之前（例如維修，更換工具等等），請將機器中的電池取出。若是不小心觸動起停開關，可能造成人員受傷。

- 電動工具和通風口都必須保持清潔，這樣才能夠提高工作品質和安全性。

工作時數每達 3 小時後，請清潔衝頭 (8) 和模具 (9) 然後再為其上油。

請及時更換已經磨損的衝頭和模具。使用鋒利的工具才能確保良好的剪切效果，並且可以保護電動工具。

衝頭 (8) 和模具 (9) 不得重新打磨。

## 更換模具

將滾花螺栓 (11) 從模具支架 (7) 上旋出。取下模具 (9)。

必要時請清潔模具支架 (7)。請將充份上油的全新模具 (9) 裝入模具支架。此時請注意平端應對準的位置。

滾花螺栓 (11) 套上橡膠圈 (10) 後重新旋上。用一把內六角扳手，克服橡膠圈所產生的阻力後，將螺栓牢牢旋緊（3−4 Nm）。

## 更換衝頭

鬆開模具支架的螺栓 (4) 並將模具支架 (7) 完全拔出機殼。

將衝頭 (8) 從側面推出固定座，然後再將它往下拔出。

將充份上油的全新衝頭 (8) 裝入固定座的凹槽內並將它調整置中。

小心地推入模具支架 (7)，使其越過衝頭後，裝回至機殼上。根據您想進行的剪切方向，將模具支架轉至三種設定位置中的任一個。將模具支架的螺栓 (4) 確實旋緊。