# Műszaki adatok

Lemezvágó |  | GNA 18V-16 E
--- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎3 601 E29 6..‎‎‎‎
Névleges feszültség | V= | 18
Üresjárati löketszám n₀ | perc−1 | 1400A)
Max. vágható lemezvastagságB) | mm | 1,6
Vágási nyom szélessége | mm | 5
Legkisebb görbesugár | mm | 40
SúlyC) | kg | 2,1–3,1
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 … +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésD) és tárolás során | °C | –20 … +50
Javasolt akkumulátorok |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20–25 °C hőmérsékleten az GBA 18V 4.0Ah akkumulátorral mérve, és az akkumulátor feltöltési szintjétől és az elektromos kéziszerszám üzemi hőmérsékletétől függően

B)

  400 N/mm2 acéllemezvastagságig

C)

  az alkalmazásra kerülő akkumulátortól függ

D)

  < 0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.