# البيانات الفنية

مقرضة |  | GNA 18V-16 E
--- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 E29 6..‎‎‎‎
الجهد الاسمي | فلط= | ‎18
عدد الأشواط اللاحملي n₀‏ | min−1 | 1400A)
أقصى سمك للصفائح المعدنية المراد قصهاB) | مم | ‎1,6
عرض خط القطع | مم | 5
أقل نصف قطر للمنحنى | مم | 40
الوزنC) | كجم | 2,1–3,1‏
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 … +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح به عند التشغيلD) وعند التخزين | °م | –20 … +50‏
المراكم الموصى بها |  | GBA 18V… ProCORE18V…‎
أجهزة الشحن الموصى بها |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎

A)

  مقاسة عند درجة حرارة 20–25 °م مع المركم GBA 18V 4.0Ah ووفقا لحالة شحن المركم ودرجة حرارة تشغيل الجهاز

B)

  مسوب إلى صفائح الفولاذ حتى 400 نيوتن/مم2

C)

  حسب المركم المُستخدَم

D)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.