# 作業注意事項

- 在電動工具上進行任何作業之前（例如維修，更換工具等等），請將機器中的電池取出。若是不小心觸動起停開關，可能造成人員受傷。

- 本電動工具並不適用於以不移動的方式進行加工。不得將它夾入老虎鉗或固定在工作桌上。

- 工作期間請戴上防護手套。剪割過的鐵片上面會有可能割傷您的鋒利毛刺。

- 處理切屑時，請務必小心。切屑的尖端非常鋒利，容易被割傷。

先啟動電動工具後再把它放置在工件上切割。握持本電動工具時，它始終應與金屬板表面保持垂直，請勿傾斜。

本機器是靠著衝頭向下移動來進行切剪的動作。所以操作機器時必須施力均勻，並朝著切割方向輕輕推動工具。操作機器時如果推力過猛會縮短鋸片的使用壽命，並且造成電動工具損壞。

若在剪切時將電動工具抬起來一點點，發出的加工噪音就會變小。剪切時如果衝頭被夾住了，請先關閉電動工具，然後在衝頭上塗抹潤滑油並且解開金屬板。千萬不可以強行拔出衝頭，這樣會損壞衝頭和模具。

##

可剪切的最大金屬板厚度 dmax 需視欲加工之材料的強度而定。

本電動工具能夠剪切下列各種厚度的金屬板：

材料 | 最大強度 （N/mm2） | dmax （mm）
--- | --- | ---
鋼材 | 400 | 1.6
600 | 1.0
800 | 0.7
鋁材 | 200 | 2.0

##

若想延長衝頭 (8) 的使用壽命，您應在其上塗抹冷卻效果極佳的潤滑劑（比如切削油）。

請沿著金屬板上面預計的裁切線抹上潤滑劑。

##

直線剪切比較容易，只要沿著剪切線推進電動工具便可。

沿著模板推進電動工具可以剪切特殊輪廓。

在材料中間進行挖孔時，必須先預鑽出一個直徑 22 mm 的孔洞。

##

只要按照規定使用，電動工具就不可能過載。萬一負載過重或充電電池的溫度已超出允許範圍，電動工具會減少衝擊次數或是直接停機。電動工具將持續以調降衝擊次數的方式運轉，待電池溫度降回允許範圍後才會恢復全速運作。發生自動停機的情況時，請將電動工具關機，待充電電池降溫後再重新開機。