# Tehnični podatki

Sekalnik |  | GNA 18V-16 E
--- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 E29 6..‎‎‎‎
Nazivna napetost | V= | 18
Število hodov v prostem teku n₀ | min−1 | 1400A)
Najv. globina reza pločevineB) | mm | 1,6
Širina linije reza | mm | 5
Najmanjši krivinski radij | mm | 40
TežaC) | kg | 2,1–3,1
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 … +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemD) in med skladiščenjem | °C | –20 … +50
Priporočene akumulatorske baterije |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Priporočeni polnilniki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  izmerjeno pri 20–25 °C z akumulatorsko baterijo GBA 18V 4.0Ah in glede na stanje napolnjenosti akumulatorske baterije ter delovne temperature električnega orodja

B)

  velja za jeklene pločevine do 400 N/mm2

C)

  Odvisno od uporabljene akumulatorske baterije

D)

  Omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C.

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.