# Технички податоци

Резач |  | GNA 18V-16 E
--- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 E29 6..‎‎‎‎
Номинален напон | V= | 18
Број на работни одови во празно n₀ | min−1 | 1400A)
Максимална дебелина на лимот за сечењеB) | mm | 1,6
Ширина на линијата на сечење | mm | 5
Најмал радиус на кривина | mm | 40
ТежинаC) | kg | 2,1−3,1
Препорачана околна температура при полнење | °C | 0 … +35
Дозволена околна температура при полнењеD) и при складирање | °C | –20 … +50
Препорачани акумулаторски батерии |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Препорачани полначи |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  мерено при 20–25 °C со батерија GBA 18V 4.0Ah и зависно од состојбата на наполнетост на батеријата како и оперативната температура на уредот

B)

  се однесува на челични лимови до 400 N/mm2

C)

  во зависност од употребената батерија

D)

  ограничена јачина при температури < 0 °C

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.