# Tekniset tiedot

Nakertaja |  | GNA 18V-16 E
--- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 E29 6..‎‎‎‎
Nimellisjännite | V= | 18
Tyhjäkäyntinopeus n₀ | min−1 | 1 400A)
Leikattavan peltilevyn maks. paksuusB) | mm | 1,6
Leikkausuran leveys | mm | 5
Pienin mahdollinen kaaren säde | mm | 40
PainoC) | kg | 2,1–3,1
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0…+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäD) ja säilytyksessä | °C | –20…+50
Suositellut akut |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Suositellut latauslaitteet |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mitattu 20–25 °C:n lämpötilassa GBA 18V 4.0Ah -akulla. Riippuu akun lataustilasta ja sähkötyökalun käyttölämpötilasta

B)

  koskee maks. 400 N/mm2 teräslevyjä

C)

  riippuen käytetystä akusta

D)

  rajoitettu teho, kun lämpötila on < 0 °C

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.